|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XC** | **CLIPPIX**  **Federzwinge** | **CLIPPIX**  **Pérová svěrka** |
| **XCL** | **CLIPPIX**  **Spitzfederzwinge** | **CLIPPIX**  **Pérová svěrka dlouhá, špičatá** |
| **XV3-50** | **VARIOCLIPPIX**  **Die variable Federzwinge**   * Variable Spannweite bis 55 mm, trotzdem einhändig bedienbar * Leicht und handlich * Funktional und ergonomisch griffig * Höchste Stabilität   **Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.**  **Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX**  **Variabilní pérová svěrka**   * Proměnné rozpětí do 50 mm, obsluha možná jednou rukou * Lehká a dobře ovladatelná * Padne do ruky funkčně i ergonomicky * Maximální stabilita   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.**  **Patent N°: 965,219** |
| **XV5-100** | **VARIOCLIPPIX**  **Die variable Federzwinge**   * Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar * Leicht und handlich * Funktional und ergonomisch griffig * Höchste Stabilität   **Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.**  **Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX**  **Variabilní pérová svěrka**   * Proměnné rozpětí do 50 mm, obsluha možná jednou rukou * Lehká a dobře ovladatelná * Padne do ruky funkčně i ergonomicky * Maximální stabilita   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.**  **Patent N°: 965,219** |
| **XV5-170** | **VARIOCLIPPIX**  **Die doppelt variable Federzwinge**   * Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar * Leicht und handlich * Funktional und ergonomisch griffig   **Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen**  **verursachen.**  **Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX**  **Variabilní pérová svěrka**   * Proměnné rozpětí do 170 mm, přesto je možná obsluha jednou rukou * Lehká a dobře ovladatelná * Padne do ruky funkčně i ergonomicky * Maximální stabilita   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.**  **Patent N°: 965,219** |